Apstiprināts:

Iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 6.septembrī

Protokols Nr.1

Iepirkuma procedūras

**„Ratiņkrēslu pacēlāja piegāde un uzstādīšana”**

**INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM**

(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2pantu)

1. **Pasūtītājs:** VSIA „Latvijas Radio”
2. **Reģistrācijas numurs:** 40003080614
3. **Adrese:** Doma laukums 8, Rīga, LV-1505
4. **Tālr.:** 67206722, 67206721 (Sekretariāts), **Fakss:** 67206709
5. **Pasūtītāja kontaktpersonas:**
	1. Pasūtītāja kontaktpersona ar tehnisko specifikāciju saistītos jautājumos: Vita Apša tālrunis – 29413925, e-pasta adrese: vita.apsa@latvijasradio.lv
	2. Pasūtītāja kontaktpersona ar piedāvājumu iesniegšanu saistītos jautājumos: Juris Gavars, tālrunis – 67206716, e-pasta adrese: juris.gavars @radio.org.lv
6. **Iepirkuma identifikācijas numurs:** Radio 2016/IP-10, **CPV kods**: 42416000-5
7. **Iepirkuma līguma veids:** Piegāde.
8. **Iepirkuma priekšmets un apjoms: „**Ratiņkrēslu pacēlāja piegāde un uzstādīšana”*,* turpmāk tekstā – Preces, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (Pielikums Nr.3).
9. **Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.**
10. Pretendents **nevar** iesniegt piedāvājuma variantus.
11. **Iepirkuma līguma izpildes vieta:** Doma laukums 8, Rīga, LV 1505
12. **Iepirkuma līguma izpildes termiņš:** ne vairāk kā 6 (sešas) nedēļas no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
13. **Samaksas kārtība:** 50% priekšapmaksa 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, 50% pēcapmaksa 5 (piecu) darba dienu laikā no darbu izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
14. **Ieinteresēto piegādātāju sanāksme:** Pasūtītājs rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi 2016.gada **13.septembrī plkst. 11:00.** Lai pieteiktos sanāksmei, iepriekš jāpiesakās caurlaides saņemšanai pie Pasūtītāja pārstāvja: Saimniecības daļas vadītāja Vita Apša, tālrunis 29413925, e-pasta adrese: vita.apsa@latvijasradio.lv
15. **Instrukcijas saņemšana:** Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju Instrukcijai, visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un aktuālākai informācijai pasūtītāja interneta mājas lapā **www.latvijasradio.lv** sadaļā „Iepirkumi”. Ieinteresēto piegādātāju (turpmāk tekstā – Pretendents) pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai Pasūtītāja interneta mājas lapā un ievērot to sagatavojot savu piedāvājumu.
16. **Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana:**
	1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi (VSIA „Latvijas Radio” Sekretariātā, Doma laukumā 8, Rīgā, tālrunis: 67206722, 67206721) vai nosūtīt pa pastu līdz **2016.gada 20.septembra, plkst. 11:00**. Pasta adrese: Doma laukums 8, Rīga, LV 1505;
	2. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese, pretendenta nosaukums un adrese,

- atzīme: *„Ratiņkrēslu pacēlāja piegāde un uzstādīšana” identifikācijas Nr. Radio 2016/IP-10, neatvērt līdz 2016.gada 20.septembra plkst. 11:00*”;

16.3. Piedāvājums jāiesniedz rakstveidā, lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām;

16.4. Piedāvājums jāsagatavo drukātā veidā (datorsalikumā) latviešu valodā;

16.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas vai norakstus, dokumenta kopija vai noraksts jāapliecina LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Svešvalodās pievienotiem dokumentiem jābūt pievienotam tulkojumam latviešu valodā;

16.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu.

1. **Pretendentiem izvirzāmās prasības un iesniedzamie dokumenti:**
	1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, saskaņā ar Instrukcijas Pielikumā Nr.1 pievienoto formu. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarotā persona. Pilnvaras oriģināls, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona;
	2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Ja pretendents reģistrēts ārvalstīs, iesniedzama dokumenta kopija, kuru izsniedzis komersantu reģistrs ārvalstīs, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
	3. Pretendentam jāiesniedz pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015.) veikto pakalpojumu saraksts par līdzīga rakstura un apjoma Preču piegādēm, skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam, saskaņā ar Instrukcijas Pielikumā Nr.2 pievienoto formu;
	4. Vismaz 3 (trīs) pozitīvās atsauksmes (vai to apliecinātas kopijas) no 17.3.punktā norādītajiem klientiem par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Ja minētās atsauksmes piedāvājumā netiek ietvertas vai tās neapliecina, ka pretendents ir kvalitatīvi sniedzis pakalpojumus klienta objektos, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents pakalpojumus nav veicis un tam nav nepieciešamās profesionālās pieredzes;
	5. Pretendentam jāspēj nodrošināt visi nepieciešamie ar Preču izgatavošanu saistītie izejmateriāli, aprīkojums un tehnika preču izgatavošanai, piegādei un uzstādīšanai;
	6. Pretendenta tehniskais piedāvājums (saskaņā ar Instrukcijas Pielikumu Nr.4 formu), atbilstoši šīs Instrukcijas Pielikuma Nr.3 un atsevišķā *pdf*. failā norādīto izvietojuma plānu, kas izvietots Pasūtītāja mājas lapā, prasībām.
	7. Finanšu piedāvājums saskaņā ar Instrukcijas Pielikumu Nr.5 formu:
		1. Pretendenta finanšu piedāvājums, kurā norāda cenu par kādu tiks izgatavotas, piegādātas un uzstādītas tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošās Preces;
		2. Cenu norāda *euro* (*EUR*), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atsevišķi norādot PVN. **Cenā jāiekļauj visas ar Preču izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu objektā saistītās izmaksas.**
2. **Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji:**
	1. Iepirkuma komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja iepirkuma komisija konstatēs Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto izslēgšanas gadījumu (par parāda esamību uz dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā). Iepirkuma komisija šajā punktā noteiktā izslēgšanas gadījuma pārbaudi veiks uzsākot pretendenta iesniegto piedāvājuma vērtēšanu.
	2. Pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punkta minētajiem kritērijiem, pasūtītājs pārbaudīs tikai attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar dokumentācijā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, ir piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
	3. **Pretendentu piedāvājumu vērtēšana notiek trīs posmos, bez pretendentu piedalīšanās:**
		1. **Pirmais posms –** piedāvājuma noformējuma unpretendentu atlase. Pēc piedāvājumu atvēršanas tiks vērtēti pretendentu iesniegtie piedāvājumi, kā arī veikta atlases dokumentu pārbaude saskaņā ar dokumentācijas 16., 17.punktā noteikto. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst 16., 17.punkta prasībām, komisija ar balsu vairākumu var izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības šajā iepirkumā;
		2. **Otrais posms –**  tehniskā piedāvājuma pārbaude. Komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskajām prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā;
		3. **Trešais posms** – zemākās cenas noteikšana. Komisija izvēlas visām iepirkuma dokumentācijā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar **viszemāko cenu**.
3. **Lēmuma par rezultātiem pieņemšana un līguma slēgšana:**
	1. Pasūtītājs pieņemto lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem 3 (triju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu;
	2. Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

**Pielikumi:**

**Nr.1** Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā;

Nr.2 Informācija par Pretendenta pieredzi;

**Nr.3** Tehniskā specifikācija (*papildus iekārtas izvietojuma shēma pdf. failā*);

**Nr.4** Tehniskā piedāvājuma forma;

**Nr.5** Finanšu piedāvājums.

**Pielikums Nr.1**

**PIETEIKUMA FORMA DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

**„Ratiņkrēslu pacēlāja piegāde un uzstādīšana”**

ID Nr.: Radio 2016/IP-10

**PIETEIKUMS**

Pretendents:

Nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 vienotais reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 pasta adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 fakss \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 persona, kura ir tiesīga pārstāvēt

pretendentu vai pilnvarotā persona

 (vārds, uzvārds, amats) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu <*Pretendenta nosaukums*> piesaka savu dalību iepirkumā „Ratiņkrēslu pacēlāja piegāde un uzstādīšana*”* (identifikācijas Nr. Radio 2016/IP-10). Apliecinām, ka piedāvājam izgatavot un piegādāt iepirkuma Instrukcijā pretendentiem norādītajām prasībām atbilstošas Preces.

Apliecinām, ka:

1. apņemamies ievērot visas Instrukcijas un to pielikumu prasības un piekrītam visām Instrukcijā un to pielikumos izvirzītajām prasībām un noteikumiem;
2. nepastāv tādi apstākļi, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā un pildīt Instrukcijā norādītās prasības;
3. neesam snieguši nepatiesu informāciju atlases kritēriju novērtēšanai, visas pieteikumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto pakalpojumu Preču izgatavošanai un piegādei ir patiesas un precīzas.

|  |
| --- |
| **Pieteikumu apliecinu:** |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums: |  |  |
| Zīmoga vieta: |  |  |

**Pielikums Nr.2**

Informācija par Pretendenta pieredzi iepirkumam

**„Ratiņkrēslu pacēlāja piegāde un uzstādīšana”**

ID Nr.: Radio 2016/IP-10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Klients | Pakalpojuma (preču izgatavošanas un piegādes) sniegšanas periods, raksturojums | Klienta kontaktinformācija |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*! Saskaņā ar Instrukcijas pretendentiem 17.4.punktu jāpievieno vismaz 3 (trīs) pozitīvās atsauksmes (vai to apliecinātas kopijas) no tabulā norādītajiem klientiem par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vieta) (datums)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

**Pielikums Nr.3**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**„Ratiņkrēslu pacēlāja piegāde un uzstādīšana”**

ID Nr.: Radio 2016/IP-10

**Diagonālais pacēlājs - platforma ar slīpu pārvietošanu ratiņkrēsliem.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iekārtas nosaukums (vai analogs) | *Vimec V65*, Itālija, ar vienu pagriezienu 90° un speciālu sarežģītu kustības trajektoriju **vai analogs** |
| 2 | Uzstādīšanas vieta | Ēkas iekšpusē *(skat. pievienoto plānu)* |
| 3 | Pacēlāja pielietojums | Personu ar ierobežotu pārvietošanās spēju pārvietošanai kopā ar ratiņkrēslu. |
| 4 | Maksimālais slīpums | 45 ° |
| 5 | Piedziņas veids | Elektrisks, platformā iebūvēti akumulatori, automātiska uzlāde parkošanās pozīcijā. |
| 6 | Platformas izmērs | Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ne mazāka kā 1000 x 800 mm |
| 7 | Biezums | Salocītā stāvoklī ne lielāks par 450 mm |
| 8 | Kravas celšanas spēja: | min. 225 kg |
| 9 | Pacelšanas augstums | Min. 3.0 m |
| 10 | Pieturu skaits: | 3 (pie kāpņu augšējā laukumiņa (uzbraukšana un nobraukšana), lejā – uzbraukšana un nobraukšana gaitenī, pārkošanās pozīcija lejā, aiz 90 grādu pagrieziena),  |
| 11 | Salikšana-nolaišana | Platformas nolaišana un salikšana motorizēta. Pieļaujama drošības roktura atstāšana vertikāli, neielokot to konstrukcijā. Platformai uzbraukšanas rampas no trim pusēm. |
| 12 | Vadība | Bezvadu izsaukuma - vadības pogas divās pieturās (stāvos) un uz platformas. Pēc izsaukuma saņemšanas platformai, ja tā ir parkošanās pozīcijā, automātiski jānolaižas un jāpārvietojas uz izsaukuma pieturu. Platformas parkošana – motorizēta, ar signālu no vadības pults. |
| 13 | Stiprinājums | Pie kāpnēm uz speciāliem balsta stabiem. |
| 14 | Patērējamā maksimālā jauda | 1 kW/h |
| 15 | Garantija  | Ne mazāk 24 mēneši |
| 16 | Uzstādīšanas vieta | **Iekārtas uzstādīšanas vietas plāns pievienots papildus pdf. failā, kas izvietots Pasūtītāja mājas lapā.** |

 **Pielikums Nr.4**

**TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA**

**„Ratiņkrēslu pacēlāja piegāde un uzstādīšana”**

ID Nr.: Radio 2016/IP-10

Atbilstoši Pasūtītāja Instrukcijas noteikumiem un Tehniskajai specifikācijai, pretendents <*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_>* apņemas izgatavot, piegādāt un uzstādīt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Pozīcija (raksturojums)** | **Prasības**  | **Pretendenta piedāvājums** |
| 1 | Iekārtas nosaukums (vai analogs) | *Vimec V65*, Itālija, ar vienu pagriezienu 90° un speciālu sarežģītu kustības trajektoriju **vai analogs** |  |
| 2 | Uzstādīšanas vieta | Ēkas iekšpusē *(skat. pievienoto plānu)* |  |
| 3 | Pacēlāja pielietojums | Personu ar ierobežotu pārvietošanās spēju pārvietošanai kopā ar ratiņkrēslu. |  |
| 4 | Maksimālais slīpums | 45 ° |  |
| 5 | Piedziņas veids | Elektrisks, platformā iebūvēti akumulatori, automātiska uzlāde parkošanās pozīcijā. |  |
| 6 | Platformas izmērs | Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ne mazāka kā 1000 x 800 mm |  |
| 7 | Biezums | Salocītā stāvoklī ne lielāks par 450 mm |  |
| 8 | Kravas celšanas spēja: | min. 225 kg |  |
| 9 | Pacelšanas augstums | Min. 3.0 m |  |
| 10 | Pieturu skaits: | 3 (pie kāpņu augšējā laukumiņa (uzbraukšana un nobraukšana), lejā – uzbraukšana un nobraukšana gaitenī, pārkošanās pozīcija lejā, aiz 90 grādu pagrieziena),  |  |
| 11 | Salikšana-nolaišana | Platformas nolaišana un salikšana motorizēta. Pieļaujama drošības roktura atstāšana vertikāli, neielokot to konstrukcijā. Platformai uzbraukšanas rampas no trim pusēm. |  |
| 12 | Vadība | Bezvadu izsaukuma - vadības pogas divās pieturās (stāvos) un uz platformas. Pēc izsaukuma saņemšanas platformai, ja tā ir parkošanās pozīcijā, automātiski jānolaižas un jāpārvietojas uz izsaukuma pieturu. Platformas parkošana – motorizēta, ar signālu no vadības pults. |  |
| 13 | Stiprinājums | Pie kāpnēm uz speciāliem balsta stabiem. |  |
| 14 | Patērējamā maksimālā jauda | 1 kW/h |  |
| 15 | Garantija  | Ne mazāk 24 mēneši |  |
| 16 | Uzstādīšanas vieta | **Iekārtas uzstādīšanas vietas plāns pievienots papildus pdf. failā, kas izvietots Pasūtītāja mājas lapā.** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vieta) (datums)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

**Pielikums Nr.5**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**„Ratiņkrēslu pacēlāja piegāde un uzstādīšana”**

ID Nr.: Radio 2016/IP-10

|  |
| --- |
| Piedāvājuma kopējā summa: |
| Summa bez PVN: |  |
| PVN 21%: |  |
| **Kopā:** |  |

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vieta) (datums)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)